RDSI-FL n O Plano de Controle n O Plano de Gerenciamento n Interfuncionamento com outras Redes n Comutadores ATM n Estratégias de Implantação

Interfuncionamento com outras

Redes n Interfuncionamento com a RDSI-FE n Interfuncionamento com Frame Relay n Interfuncionamento com SMDS

Interfuncionamento com a RDSI-FE n Necessidade de interligar usuários da RDSI-

FL a usuários da RDSI-FE e vice versa.

n Necessidade de falar com um telefone analógico através da RDSI-FE.

Cenário I (I.580)

RDSI-FL RDSI-FE

IWF

ET

ET

ET

ET

É preciso fazer o mapeamento tanto da informação do usuário quanto dos protocolos de sinalização

Cenário II (I.580)

RDSI-FL RDSI-FE

IWF

ET

ET

ET

ET

A RDSI-FL é utilizada como uma rede backbone para o transporte de informação da RDSI-FE.

Soluções técnicas para o

Cenário II n Uso de uma conexão ^transparente~ da

RDSI-FL:

˘ são emulados os canais da RDSI-FE,

˘ é necessário o mapeamento apenas das informações do usuário.

n Interconexão entre as redes:

˘ mapeamento entre informações de sinalização e de dados.

Cenário III (I.580)

RDSI-FL RDSI-FE

IWF

ET

ET

ET

ET

Um usuário da RDSI-FL solicita um serviço da RDSI-FE mas se comunica com um outro usuário da RDSI-FL, através da RDSI-FE.

Cenário IV (I.580)

RDSI-FL RDSI-FE

IWF

ET

ET

ET

ET

Um usuário da RDSI-FL solicita um serviço da RDSI-FE mas se comunica com um outro usuário da RDSI-FL, diretamente através da RDSI-FL.

Interf. RDSI-FE/RDSI-FL

Lado da RDSI-FL

Q.2931

MTP 3*

B-ISUP

Q.931 IWF Q.2931

Q.2130

Q.2110

AAL5 ATM PHY

Q.2130

Q.2110

AAL5 ATM PHY

Q.2140

Q.2110

AAL5 ATM PHY

Q.921

PHY (can. D)

Q.931

Q.921

PHY (can. D)

AAL1 ATM PHY

can. B/H

PHY

can. B/H

PHY ATM

PHY ATM PHY

ET RDSI-FL Priv./B-TR2 RDSI-FL Pública S T FL

Interf. RDSI-FE/RDSI-FL

Lado da RDSI-FE e IWF

MTP 3*

B-ISUP

Q.2140

Q.2110

AAL5 ATM PHY can. B/H

PHY AAL1 ATM PHY

can. B/H

PHY

IWF RDSI-FE Pública S/T

MTP 3

N-ISUP

MTP 2

MTP 1

(PHY)

IWF

MTP 3

N-ISUP

MTP 2

MTP 1

(PHY)

Q.931

Q.921

PHY (can. D)

Q.931

Q.921

PHY (can. D)

ET can. B/H

PHY

can. B/H

PHY

ISUP - B-ISUP n O interfuncionamento entre a ISUP e a B-

ISUP está especificado na Recomendação

Q.2660.

n Os elementos de informação do DSS1 são modificados apenas para obedecer à codificação utilizada no DSS2:

˘ adição do segundo octeto

˘ aumento do campo de indicação de comprimento.

Elementos de Informação relacionados com o serviço na FE n Capacitação de suporte (BC - Bearer

Capability) n Compatibilidade de alto-nível (HLC - High

Layer Compatibility) n Compatibilidade de baixo-nível (LLC - Low

Layer Compatibility)

Na RDSI-FL são chamados de N-BC, N-HLC e N-LLC, respectivamente.

Elementos de informação relativos ao serviço de Faixa Larga n São descritos com os seguintes elementos de informação:

˘ B-BC (Broadband Bearer Capability) ,

˘ B-HLI (Broadband High-Layer Information) e

˘ B-LLI (Broadband Low-Layer Information) .

Interfuncionamento com

Frame Relay n Motivações:

˘ Passará algum tempo antes que o ATM se torne uma tecnologia madura, estável e com uma boa relação custo/desempenho.

˘ É improvável que os usuários do serviço FR vão deixar de lado seus investimentos em equipamentos FR para investir em equipamentos ATM

Modalidades de Interconexão

ATM/FR n Configuração de igual para igual (peer-to-peer) :

˘ Redes de acesso ATM e FR interligadas através de uma interface B-ICI.

n Configuração hierárquica:

˘ A rede ATM é uma rede estritamente backbone interconectando duas redes FR através de interfaces UNI.

Interfuncionamento com FR

(1° cenário)

FR-SSCS

CPCS SAR ATM PHY

Q.922

CORE

PHY

Q.922

CORE

PHY

Q.922

CORE

PHY

Q.922

CORE

PHY

Cam.

Super.

FR-SSCS

CPCS SAR ATM PHY

Q.922

CORE

PHY

Q.922

CORE

PHY

Q.922

CORE

PHY

Q.922

CORE

PHY

Cam.

Super.

ATM PHY

Rede

Frame

Relay

I W F RDSI-FL

Terminal

Frame Relay

I W F

Rede

Frame

Relay

Terminal

Frame Relay

[ I.555]

Interfuncionamento com FR

(2° cenário)

FR-SSCS

CPCS SAR ATM PHY

Q.922

CORE

PHY

Q.922

CORE

PHY

Q.922

CORE

PHY

Q.922

CORE

PHY

Cam.

Super.

FR-SSCS

CPCS SAR ATM PHY

Cam.

Super.

ATM PHY

Rede

Frame

Relay

I W F RDSI-FL

Terminal

Frame Relay Terminal

FR/RDSI-FL

[ I.555]

ATM PHY

Interfuncionamento de Serviços

SSCS

CPCS SAR ATM PHY

Q.922

CORE

PHY

Q.922

CORE

PHY

Q.922

CORE

PHY

Q.922

CORE

PHY

Cam.

Super.

SSCS

CPCS SAR ATM PHY

Cam.

Super.

ATM PHY

Rede

Frame

Relay

I W F RDSI-FL

Terminal

Frame Relay Terminal

RDSI-FL

[ I.555]

ATM PHY

SMDS

Exchange Access

SMDS

Inter-Exchange

SMDS

Exchange

SMDS

SNI

SNI SNI

ILEC

LEC

SNI

SNI

IEC

SNI = SMDS Subscriber Network Interface

Modelo Genérico para o

Ambiente Europeu

PTO A

ATM Network

PTO B

Transit

ATM Network

PTO C

ATM Network

SNI or UNI

SNI or UNI

SNI or UNI

B-ICI B-ICI

B-ICI

PTO D

SMDS Network

IWF

PTO = Public Telecommunication Operator

Interf. com

SMDS SMDS

Network IWF ATM

Network

SNI Carrier A Carrier B SNI ATM

Network IWF SMDS

Network

B-ICI

PHY ATM AAL 3/4

ICIP_CLS

SIP L1

SIP L2

SIP L3 MF

SNI SIP L1

SIP L2

SIP L3

PHY ATM AAL 3/4

ICIP_CLS MF

SNI PHY ATM PHY ATM B-ICI

SMDS

Network IWF ATM

Network

SNI Carrier A Carrier B

ATM

Network

B-ICI

PHY ATM AAL 3/4

ICIP_CLS

SIP L1

SIP L2

SIP L3 MF

SNI PHY ATM

SIP_CLS

PHY ATM AAL 3/4

ICIP_CLS MF

PHY ATM PHY ATM B-ICI

ATM

Network

+ CLSF

UNI

UNI

AAL 3/4

(a) Interconnection of Two SMDS Networks

(b) Interconnection of SMDS Network and ATM Network Supporting SMDS

Formatos da SMDS-PDU na B-ICI

ICIP User

ICIP_CLS

Layer ICIP_CLS_PDU

Header

CPCS_PDU

Header CPCS_PDU

Trailer

SAR

Sublayer

COM(s)

SAR_PDU

Header SAR_PDU

Payload SAR_PDU

Trailer SAR_PDU

Header SAR_PDU

Payload SAR_PDU

Trailer

ATM

Cell

Header

ATM

Cell

Header

ATM

Layer

BOM EOM

OR SIP CLS-PDU SIP L3_PDU SIP

L3_PDU

Header

SIP

L3_PDU

Trailer

Alignment

Header

When ATM UNI Supporting SMDS When SNI Supporting SMDS

Common Part

Convergence

Sublayer

Formato da ICIP_CLS_PDU

ICIP˘CLS PDU Header

Header

Extension

12 Octetes

Service-

Specific

Information

8 Octets

ICIP-User Data

(36-9228 Octets)

Destination

Address

8 Octets

Source

Address

8 Octets

PI

6 bits

PL

2 bits

QOS

4 bits

CIB

1 bit

HEL

3 bits

Bridging

2 Octets

CIB = CRC 32 Indicator Bit

HEL = Header Extension Length

MCP = MAC (Medium Access Control) Convergence Protocol

PI = Protocol Identifier

PL = Pad Length

QOS = Quality Of Service

ICIP MCP

Header

20 Octets